Odstraňování závad podle kódů DTC: P250B (168-3) (N22A)

## Odstraňování závad podle kódů DTC: P250B (168-3)

DTC P250B: | Problém rozsahu/rozsahu snímače hladiny motorového oleje

POZNÁMKA:

- Před odstraňováním závad si zaznamenejte všechna statická data a prostudujte si všeobecné informace o odstraňování závad.
- Kontrolu odstraňování příčin kódů DTC provádějte na rovině.
- Před odstraňováním příčin kódů DTC zkontrolujte hladinu a stav motorového oleje.

1. | Nastartujte motor. Udržujte motor na 2000 ot/min (min-1) bez zatížení (v poloze P nebo N) až do zapnutí ventilátoru chladiče a nechte jej běžet na volnoběh.

2.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte v seznamu DATA LIST položku ENGINE OIL TEMPERATURE.

Je signalizována teplota 50°C nebo více?

ANO - Přejděte na 3.

NE - Nechte motor běžet na volnoběh, dokud nebude hodnota položky ENGINE OIL TEMPERATURE 50°C nebo více, a pak přejděte na 3.

3. | Pomocí přístroje HDS zkontrolujte v seznamu DATA LIST položku ENGINE OIL LEVEL MONITOR CONDITION. Je v pořádku? ANO - Přejděte na 4. NE - Nechte motor běžet na volnoběh, dokud se na obrazovce neobjeví ‘‘OK''. Pak přejděte na 4.

4. | Udržujte volnoběh po dobu 2 minut.

5. | Z obrazovky systému HDS si poznamenejte hodnotu položky ENGINE OIL LEVEL ze seznamu DATA LIST.

6. | Vypněte motor, ale ponechejte zapalování v poloze II.

7. | Počkejte 5 minut.

8. | Pomocí přístroje HDS zkontrolujte v seznamu DATA LIST položku ENGINE OIL LEVEL.

9.

Porovnejte hodnotu položky ENGINE OIL LEVEL s poznamenanou hodnotou.

Liší se hodnota SNÍMAČE MOTOROVÉHO OLEJE o více než 2 mm?

ANO - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku. Zkontrolujte hladinu a stav motorového oleje.n

NE - Přejděte na 10.

10. | Vyměňte snímač hladiny motorového oleje.

11. | Zapněte zapalování do polohy II.

12. | Pomocí přístroje HDS resetujte modul ECM.

13.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P250B, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače hladiny motorového oleje a modulu ECM a potom přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Postup odstraňování závad je dokončen.n