## Demontáž a montáž přístrojové desky

## Ventilační otvor strany řidiče

POZNÁMKA:

- Dejte pozor, abyste nepoškrábali přístrojovou desku a okolní součásti.
- Na obrázku je typ RHD, typ LHD je symetrický.

1. | Odmontujte přístrojový panel.

2. | Odmontujte šrouby upevňující ventilační otvor (A) strany řidiče a vytáhněte jej z panelu přístrojů (B).

3. | Namontujte ventilační otvor zpět v opačném sledu úkonů demontáže.

## Střední ventilační otvor

POZNÁMKA: Dejte pozor, abyste nepoškrábali přístrojovou desku a okolní součásti.

1. | Vymontujte audiosystém.

2. | Vyšroubujte šrouby a uvolněte háčky (A), potom odmontujte střední ventilační otvor (B).

3. | Namontujte ventilační otvor zpět v opačném sledu úkonů demontáže.

## Ventilační otvor strany spolujezdce

POZNÁMKA:

- Dejte pozor, abyste nepoškrábali přístrojovou desku a okolní součásti.
- Při demontáži součástí používejte nástroje na obložení.
- Na obrázku je typ RHD, typ LHD je symetrický.

1. | Zasuňte vhodný nástroj do mezery mezi ventilačním otvorem (A) strany spolujezdce a přístrojovou deskou.

2. | Lehce odpáčte ventilační otvor (A) strany spolujezdce, uvolněte háčky (B) a výčnělky (C), potom ventilační otvor vytáhněte.

3. | Namontujte přístrojovou desku zpět v opačném sledu úkonů demontáže.