Zkouška baterie. (N22A)

## Zkouška baterie.

Pokud nedodržíte správný postup, může baterie explodovat a způsobit vážné zranění komukoli v její blízkosti. Pečlivě dodržujte všechny postupy a nepřibližujte se k baterii se zdroji jiskření a s otevřeným ohněm.

POZNÁMKA: Pro zajištění přesných výsledků musí být před provedením zkoušky teplota elektrolytu mezi 21 a 38°C .

## Potřebné zkušební zařízení

- Zkušební přístroj baterií s:
  Voltmetrem o rozsahu 0-18 V, ampérmetrem s rozsahy 0-100 A a 0-500 A a uhlíkovou tyčinkou 0-300 W
- Nabíječka baterií 12 V:
  S rychlou nabíjecí charakteristikou 50 A a s pomalou nabíjecí charakteristikou 5 A.

## Postup zkoušky

1. | Proveďte kontrolu z hlediska poškození: Pokud je plášť baterie prasklý nebo jsou uvolněné její póly, vyměňte baterii.

2.

Zkontrolujte indikátor (pro základní informaci o stavu nabití): Modrá nebo zelená barva znamená, že je baterie v pořádku. Pokud je indikátor červený, sloupněte pásku, sejměte víčka a doplňte destilovanou vodu, potom nasaďte víčka zpět a pásku znovu přilepte. Pokud je indikátor čirý, přejděte na 3.

3.

Připojením zkušebního přístroje baterií zkontrolujte kapacitu baterie při zatížení; při testování baterii zatěžujte proudem odpovídajícím trojnásobku kapacity baterie v ampérhodinách.
Při zatížení po dobu přesně 15 sekund musí zůstat napětí baterie nad hodnotou 9,6 V.

- Pokud napětí zůstane nad hodnotou 9,6 V, baterie je v pořádku; očistěte póly a plášť baterie a namontujte ji zpět.
- Pokud je hodnota změřeného napětí mezi 6,5 a 9,6 V, připojte baterii na nabíječku a nabíjejte ji po dobu tří minut, přičemž počáteční intenzitu nastavte na 40 A.

Nabíjecí proud klesá úměrně rostoucímu napětí baterie; během nabíjení nezvyšujte proud, neboť by mohlo dojít k poškození baterie.

- Po celé 3 minuty sledujte napětí baterie; nejvyšší přípustné napětí nesmí přesáhnout 15,5 V.
  - Pokud napětí zůstává pod hodnotou 15,5 V, baterie je v pořádku; očistěte póly a plášť baterie a namontujte ji zpět.
  - Pokud během tří minut rychlého nabíjení překročí napětí v kterémkoliv okamžiku hodnotu 15,5 V, baterie není v pořádku; vyměňte ji.

- Pokud napětí klesne pod 6,5 V, nabíjejte baterii pomalým nabíjením proudem 5 A po dobu maximálně 24 hodin (nebo až do té doby, kdy indikátor ukáže plně nabitý stav, popř. kdy měrná hustota elektrolytu dosáhne hodnoty nejméně 1,270).
  Potom opakujte zkoušku kapacity při zatížení.
  - Pokud napětí zůstane nad hodnotou 9,6 V, baterie je v pořádku; očistěte póly a plášť baterie a namontujte ji zpět.
  - Pokud napětí stále klesá pod 6,5 V, baterie není v pořádku; vyměňte ji.