Odstraňování závad podle kódů DTC: P1658 (R18A)

## Odstraňování závad podle kódů DTC: P1658

DTC P1658: | Nesprávná funkce řídicího relé elektronického systému řízení škrticí klapky (ETCS) ON

POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si poznamenejte veškerá statická data a data přístrojové desky a seznamte se se všeobecnými pokyny k odstraňování závad.

1. | Zapněte zapalování (II).

2.

Pomocí přístroje HDS proveďte ETCS TEST v MENU INSPECTION.

Je RELAY v normálním stavu?

ANO - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku. Zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u skříňky pojistek a relé pod kapotou a modulu ECM.n

NE - Přejděte na 3.

3. | Vypněte zapalování.

4. | Proveďte zkoušku řídicího relé ETCS ve skříňce pojistek a relé pod kapotou. Je řídicí relé ETCS v pořádku? ANO - Přejděte na 5. NE - Vyměňte skříňku pojistek a relé pod kapotou a přejděte na 15.

5. | Vyndejte baterii.

6. | Odpojte 20P konektor (bílý) skříňky pojistek a relé pod kapotou.

7. | Odpojte (44P) konektor A modulu ECM.

8. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem A20 konektoru ECM a kostrou. Je obvod uzavřený? ANO - Opravte zkrat mezi modulem ECM (A20) a skříňkou pojistek a relé pod kapotou a přejděte na 15. NE - Přejděte na 9.

9. | Odpojte konektor ECM C (44P)

10. | Připojte 20P konektor (bílý) skříňky pojistek a relé pod kapotou.

11. | Připojte baterii.

12. | Zapněte zapalování do polohy II.

13. | Změřte napětí mezi vývodem C1 konektoru ECM a kostrou. Odpovídá naměřená hodnota napětí baterie? ANO - Opravte zkrat na kostru mezi modulem ECM (C1) a skříňkou pojistek a relé pod kapotou a přejděte na 14. NE - Přejděte na 20.

14. | Vypněte zapalování.

15. | Připojte zpět veškeré konektory a baterii.

16. | Zapněte zapalování do polohy II.

17. | Pomocí přístroje HDS resetujte modul ECM.

18. | Proveďte postup uložení hodnot volnoběhu do paměti modulu ECM.

19.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P165, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u skříňky pojistek a relé pod kapotou a u modulu ECM, a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování závad pro signalizované kódy DTC.

NE - Postup odstraňování závad je dokončen.n

20. | Aktualizujte modul ECM, pokud nemá nejnovější software, nebo modul ECM vyměňte za dobrý.

21.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P165, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u skříňky pojistek a relé pod kapotou a u modulu ECM, a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování závad pro signalizované kódy DTC.

NE - Pokud byl modul ECM aktualizován, je postup odstraňování závad dokončen. Pokud byla provedena záměna modulu ECM za jiný, vyměňte původní modul ECM. n