Odstraňování závad podle kódů DTC: U0420 (184-13) (N22A)

## Odstraňování závad podle kódů DTC: U0420 (184-13)

DTC U0420: | Porucha F-CAN (řídicí jednotka EPS)

POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si zaznamenejte všechna statická data a prostudujte si všeobecné informace o odstraňování závad.

1. | Zapněte zapalování do polohy (II).

2. | Pomocí HDS vymažte DTC.

3. | Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC nebo kódy DTC. Je signalizován kód DTC U0420? ANO - Vyměňte řídicí jednotku EPS za dobrou , a znovu proveďte kontrolu. Pokud není signalizován kód DTC U0420, vyměňte původní řídicí jednotku EPS. n NE - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku.n