## Odstraňování závad podle kódů DTC: 27

DTC 27: | Snímač úhlu natočení volantu

1. | Vypněte zapalování.

2. | Odpojte 5P konektor snímače úhlu natočení volantu.

3. | Odpojte 46P konektor modulátoru-řídicí jednotky VSA.

4. | Postupně zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývody č. 33, č. 35 46P konektoru modulátoru-řídicí jednotky VSA a vývody č. 5, č. 1 5P konektoru snímače úhlu natočení volantu. Je obvod uzavřený? ANO - Přejděte na 5. NE - Opravte přerušené vedení mezi modulátorem-řídicí jednotkou VSA a snímačem úhlu natočení volantu.n

5. | Zapněte zapalování do polohy II.

6.

Postupně změřte napětí mezi kostrou a vývody č. 33, č. 35 46P konektoru modulátoru-řídicí jednotky VSA.

Je naměřena hodnota 0,1 V nebo více?

ANO - Opravte zkrat na napájecí napětí mezi modulátorem - řídicí jednotkou VSA a čidlem úhlu natočení volantu.n

NE - Přejděte na 7.

7. | Vypněte zapalování.

8. | Postupně zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývody č. 5, č. 17, č. 32 46P konektoru modulátoru-řídicí jednotky VSA a vývody č. 4, č. 3 a č. 2 5P konektoru snímače úhlu natočení volantu. Je obvod uzavřený? ANO - Přejděte na 9. NE - Opravte přerušené vedení mezi modulátorem-řídicí jednotkou VSA a snímačem úhlu natočení volantu. n

9. | Zapněte zapalování do polohy II.

10.

Postupně změřte napětí mezi kostrou a vývody č. 5, č. 17, č. 32 46P konektoru modulátoru-řídicí jednotky VSA.

Je naměřena hodnota 0,1 V nebo více?

ANO - Opravte zkrat na napájecí napětí ve vodiči mezi modulátorem - řídicí jednotkou VSA a čidlem úhlu natočení volantu.n

NE - Přejděte na 11.

11. | Vypněte zapalování.

12. | Postupně zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi kostrou a vývody č. 5, č. 17, č. 32, č. 33 a č.35. Je obvod uzavřený? ANO - Opravte zkrat na kostru mezi modulátorem - řídicí jednotkou VSA a čidlem úhlu natočení volantu.n NE - Přejděte na 13.

13. | Vyměňte snímač úhlu natočení volantu za dobrý.

14. | Připojte zpět veškeré odpojené konektory.

15. | Zapněte zapalování do polohy II.

16. | Pomocí přístroje HDS vymažte kódy DTC.

17. | Proveďte s vozidlem zkušební jízdu; během ní projeďte několika zatáčkami.

18.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt kódů DTC.

Je signalizován kód DTC 27?

ANO - Zkontrolujte, zda nejsou uvolněné vývody 46P konektoru modulátoru-řídicí jednotky VSA. Pokud je třeba, vyměňte modulátor-řídicí jednotku VSA za dobrou a znovu proveďte kontrolu.n

NE - Vyměňte původní snímač úhlu natočení volantu. n