Zkontrolujte hladinu motorového oleje (L13A)

## Zkontrolujte hladinu motorového oleje

1. | Zaparkujte vozidlo na vodorovné ploše a nastartujte motor. Udržujte motor na 3000 ot/min (min-1) bez zatížení (v neutrálu), dokud se nezapne ventilátor chladiče. Pak motor vypněte a počkejte přibližně 3 minuty.

2. | Vytáhněte měrku oleje, otřete ji a ji vraťte zpět.

3. | Vytáhněte měrku a zkontrolujte hladinu motorového oleje. Musí být mezi horní značkou (A) a dolní značkou (B).

4. | Je-li hladina motorového oleje v blízkosti spodní značky nebo pod ní, doplňte olej tak, aby byla jeho hladina mezi horní a dolní značkou.