Zkouška chladiče (R18A)

## Zkouška chladiče

1. | Počkejte až motor vychladne, potom opatrně otevřete zátku chladiče a doplňte chladicí kapalinu po vrchol plnicího hrdla.

2. | Připojte k chladiči tlakoměr (A) (běžně dostupný). Při upevňování tlakoměr použijte adaptér H-901122-09 (B) (běžně dostupný).

3. | Vytvořte tlak 93-123 kPa (0,95- 1,25 kgf/cm2).

4. | Zkontrolujte, zda nedochází k prosakování chladicí kapaliny a poklesu tlaku.

5. | Odmontujte tlakoměr a zavřete zátku chladiče.

6. | Zkontrolujte, zda v chladicí kapalině není motorový olej a/nebo zda v motorovém oleji není chladicí kapalina.