## Odstraňování závad audiosystému podle příznaků - dálkové ovládání nefunguje správně

### Dálkové ovládání nefunguje správně

1. | Přezkoušejte dálkový ovladač. Je dálkový ovladač v pořádku? ANO - Přejděte na 2. NE - Vyměňte dálkový ovladač.n

2. | Zkontrolujte funkčnost audiosystému (zvýšení / snížení hlasitosti, CH (-), CH (+), MODE). Funguje audiosystém správně? ANO - Přejděte na 3. NE - Vyměňte audiosystém a znovu proveďte kontrolu.n

3. | Demontujte audiosystém.

4.

Připojte spínač dálkového ovládání audiosystému a změřte odpor mezi vývody č. 6 a č. 7 konektoru B (20P) audiosystému, viz tabulka.

TABULKA DÁLKOVÉHO OVLADAČE RÁDIA
Stisknuté tlačítko | VOL.DOWN = SNIŽOVÁNÍ HLASITOSTI | VOL.UP = ZVYŠOVÁNÍ HLASITOSTI | CH (-) | CH (+) | REŽIM | (ŽÁDNÝ)
Odpor | cca 100 W | cca 370 W | cca 840 W | cca 2 kW | cca 4 kW | 10 kW

Je odpor v pořádku?

ANO - Přejděte na 5.

NE - Opravte přerušení nebo vysoký odpor vedení mezi audiosystémem a spínačem dálkového ovládání audiosystému. Pokud je vedení v pořádku, vyměňte cívku s kabelem. n

5.

Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývody č. 6 a č. 7 konektoru B (20P) audiosystému a kostrou.

Je obvod uzavřený?

ANO - Opravte zkrat na kostru mezi audiosystémem a spínačem dálkového ovládání audiosystému. Pokud je vedení v pořádku, vyměňte cívku s kabelem. n

NE - Vyměňte audiosystém. n