Výměna impulsní destičky CKP (L13A)

## Výměna impulsní destičky CKP

POZNÁMKA: Udržujte rozvodový řetěz z dosahu magnetického pole.

1. | Odmontujte přední kola.

2. | Sundejte spodní kryt motoru.

3. | Sundejte hnací řemen.

4. | Odmontujte víko hlavy válců.

5. | Nastavte píst č. 1 do horní úvrati (TDC). ‘‘Značka UP'' na řetězovém kole vačkového hřídele musí být nahoře a drážky TDC na řetězovém kole vačkového hřídele musí být v rovině s horním okrajem hlavy.

6. | Odmontujte upevňovací šroub držáku alternátoru a povolte upevňovací šroub alternátoru.

7. | Odmontujte napínací kladku řemenu.

8. | Odmontujte řemenici vodního čerpadla.

9. | Odmontujte řemenici klikového hřídele.

10. | Odmontujte olejovou vanu.

11. | Odpojte konektor snímače polohy klikového hřídele (CKP) a uvolněte objímky svazku.

12. | Podepřete motor pomocí zvedáku a dřevěné podpěry pod blokem motoru.

13. | Odmontujte kostřicí kabel a odmontujte držák bočního silentbloku motoru.

14. | Udržujte alternátor z dosahu skříně řetězu. Odmontujte skříň řetězu.

15. | Odmontujte desku generátoru impulsů (A).

16. | Namontujte pulsní desku CKP.

17. | Zkontrolujte, zda není poškozené olejové těsnění skříně řetězu. Pokud je olejové těsnění poškozené, vyměňte olejové těsnění skříně řetězu.

18. | Odstraňte staré tekuté těsnění z dosedacích ploch skříně řetězu, šroubů a otvorů pro šrouby.

19. | Očistěte a osušte dosedací plochy skříně řetězu.

20.

Na dosedací plochu bloku motoru ke skříni řetězu naneste tekuté těsnění P/N 08C70-K0234M, 08C70-
K0334M nebo 08C70-X0331S.
POZNÁMKA:

- Na přerušovanou čáru naneste souvislou vrstvu tekutého těsnění o šířce 1,5 mm.
- Naneste souvislou vrstvu tekutého těsnění o šířce 3,0 mm na styčné plochy s horní plochou bloku motoru (B) na skříni řetězu.
- Pokud od nanesení tekutého těsnění uplynulo více než 5 minut, součásti nesestavujte. Odstraňte toto staré tekuté těsnění a naneste nové.

21.

Namontujte skříň řetězu.
POZNÁMKA:

- Počkejte nejméně 30 minut a teprve potom naplňte motor olejem.
- Po montáži skříně řetězu motor nespouštějte dříve než za tři hodiny.

22. | Upevněte stahovací pásky svazku a připojte konektor snímače polohy klikového hřídele (CKP).

23. | Namontujte držák bočního silentbloku motoru, volně utáhněte nové matice a šroub volně utáhněte. Namontujte kostřicí kabel.

24. | Odmontujte těleso čističe vzduchu.

25. | Povolte upevňovací šroub a matice převodovky.

26. | Utáhněte upevňovací šroub a matice bočního silentbloku motoru.

27. | Vyšroubujte upevňovací šroub a matice převodovky.

28. | Namontujte olejovou vanu.

29. | Nasaďte řemenici klikového hřídele.

30. | Namontujte víko hlavy válců.

31. | Namontujte řemenici vodního čerpadla.

32. | Namontujte napínací kladku.

33. | Namontujte upevňovací šroub držáku alternátoru.

34. | Namontujte hnací řemen a nastavte jej.

35. | Proveďte vymazání vzorce CKP a uložení vzorce CKP polohy klikového hřídele.