Prohlídka vůle řadicí páky zpátečky M/T (N22A)

## Prohlídka vůle řadicí páky zpátečky M/T

1.

Pomocí spárové měrky (C) změřte vůli mezi řadicí pákou zpátečky (A) a zasouvací vidlicí zpátečky (B). Pokud je vůle větší než provozní limit, přejděte na 2.

Standard: | 0,05-0,50 mm
Provozní limit: | 0,6 mm

2.

Změřte šířku řadicí páky zpátečky.

- Pokud není šířka v rozmezí standardu, vyměňte řadicí páku zpátečky.
- Pokud je šířka v rozmezí standardu, vyměňte zasouvací vidlici zpátečky.

Standard: | 6,400-6,650 mm

3.

Pomocí spárové měrky (C) změřte vůli mezi řadicí pákou zpátečky (A) a řadicím článkem zpátečky (B). Pokud je vůle větší než provozní limit, přejděte na 4.

Standard: | 0-0,4 mm
Provozní limit: | 0,5 mm

4.

Změřte šířku řadicí páky zpátečky.

- Pokud není šířka v rozmezí standardu, vyměňte řadicí páku zpátečky.
- Pokud je šířka v rozmezí standardu, vyměňte řadicí článek zpátečky.

Standard: | 13,0-13,2 mm