## Tahání

Pokud je třeba vůz odtáhnout, zavolejte profesionální odtahový servis. Nikdy netáhněte vozidlo za jiným vozidlem na laně nebo řetězu. Je to velmi nebezpečné.
Nouzové odtahování vozu
Existují tři obecně známé metody odtahování vozidla.
Zařízení s plošinou- Operátor naloží vozidlo na zadní plošinu odtahového vozidla. Toto je nejlepší způsob přepravy vozidla.

Pro správné navedení na plošinu odtahového zařízení je vůz vybaven předními kotvicími oky (A), předními vlečnými háky (B) a zadními kotvicími oky (C).
Zadní vlečný hák lze použít pro vytažení vozu na plošinu odtahového vozidla pomocí navijáku; oka pro zachycení háků lze použít pro zajištění vozu na plošině odtahového vozidla.

Přední:

Zadní:

Nasazení předního tažného háku
Sundávací přední tažný hák je určen k tažení na velmi krátké vzdálenosti, např. k vyproštění vozidla. Tažný hák se nasazuje do oka v předním nárazníku.

- Aby nedocházelo k poškození vozidla, používejte přední tažný hák pouze k tažení na rovině přímým směrem. Nepoužívejte k tažení v zatáčkách.
- Tažný hák nepoužívejte k vytažení vozidla na plošinu. Nepoužívejte jej k tažení jiného vozidla.

1. | Od předního nárazníku odmontujte kryt (A).

2. | Tažný hák je uložen ve schránce s nářadím v zavazadlovém prostoru.

3. | Tažný hák (B) zašroubujte a rukou utáhněte.

Zařízení pro zvednutí kol Odtahové vozidlo je opatřeno dvěma otočnými rameny, která se umístí pod pneumatiky (přední nebo zadní), které jsou potom zvednuty od země. Další dvě kola zůstávají na zemi.
Závěsné zařízení Odtahové vozidlo je opatřeno ocelovými lany s háky na jejich koncích. S těmito háky se obtočí součásti rámu nebo závěsů a lana zvednou tento konec vozidla. Při použití této metody odtahování může dojít k vážnému poškození závěsů vozu a karoserie.
Pokud není možné vozidlo přepravit odtahovým vozidlem s plošinou, musí být taženo se zvednutými předními koly. Pokud je z důvodu poškození nutné vůz odtáhnout s předními koly na zemi, postupujte takto:
Mechanická převodovka

- Uvolněte parkovací brzdu.
- Zařaďte převodovku do neutrálu.

Vozidlo se může odtahovat maximálně na vzdálenost 80 km, rychlostí do 55 km/h.

- Nesprávná příprava na odtahování vozu může mít za následek poškození převodovky. Důsledně dodržujte výše uvedený postup. Pokud nelze řadit převodovkou nebo nastartovat motor, vozidlo musí být přepraveno na plošinovém odtahovém vozidle.
- Pokusy o zvedání nebo vlečení vozu za nárazníky způsobí vážné poškození. Nárazníky nejsou zkonstruované pro přenos váhy vozu.