Prohlídka vůle olejového čerpadla M/T (N22A)

## Prohlídka vůle olejového čerpadla M/T

1.

Změřte axiální vůli mezi ozubenými koly olejového čerpadla (A) a skříní spojky (B) pomocí pravítka (C) a spárové měrky (D).

Standard (nové): | 0,03-0,13 mm
Provozní limit: | 0,15 mm

2.

Pomocí spárové měrky (C) změřte boční vůli mezi vnějším rotorem (A) a skříní spojky (B).

Standard (nové): | 0,1-0,2 mm
Provozní limit: | 0,22 mm

3.

Pomocí spárové měrky (C) změřte boční vůli mezi vnějším rotorem (A) a vnitřním rotorem (B).

Standard (nové): | 0,14 mm
Provozní limit: | 0,2 mm

4. | Pokud vůle není v rozmezí standardu, vyměňte vnější i vnitřní rotor olejového čerpadla.