Rozebrání / sestavení vahadel a čepů vahadel hlavy válců (R18A)

## Rozebrání / sestavení vahadel a čepů vahadel hlavy válců

POZNÁMKA:

- Označte si každou demontovanou součást pro orientaci při montáži
- Prohlédněte čep vahadel a vahadla.
- Pokud budou původní vahadla použita znovu, musí být nainstalována do původních míst.
- Při demontáži nebo montáži sestavy vahadel neodstraňujte šrouby držáků vačkového hřídele. Šrouby budou přidržovat držáky a vahadla ventilů na hřídeli.
- Než vysadíte vahadlo z držáku č. 5, vyšroubujte z držáku šroub.
- Před sestavením vyčistěte všechny součástky v rozpouštědle, osušte je a na všechny styčné body naneste mazivo.
- Vahadla ventilů sání k sobě stáhněte gumou a uložte je jako sadu.
- Při výměně vahadla sacího ventilu odmontujte z nového vahadla sacího ventilu veškeré upevňovací prvky.