## Odstraňování poruch podle kódů DTC: B1225 (A)

DTC indikátor A nebo DTC B1225: | Přerušený obvod čidla vnitřní teploty vozu

1. | Pomocí přístroje HDS vymažte kódy DTC.

2. | Vypněte zapalování a znovu jej zapněte do polohy II.

3. | Pomocí přístroje HDS proveďte autodiagnostiku jednotky regulace prostředí ve voze.

4. | Zkontrolujte, zda se nevyskytují nějaké kódy DTC. Je signalizován kód DTC A nebo B1225? ANO - Přejděte na 5. NE - Náhodná závada, zkontrolujte, zda nejsou uvolněné vodiče nebo špatné kontakty v obvodu snímače vnitřní teploty vozu.n

5. | Vypněte zapalování.

6. | Vymontujte snímač vnitřní teploty vozu a přezkoušejte jej. Je snímač vnitřní teploty vozu v pořádku? ANO - Přejděte na 7. NE - Vyměňte snímač vnitřní teploty ve voze.n

7. | Odpojte 32P konektor jednotky regulace prostředí ve voze.

8. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 14 konektoru 32P jednotky regulace prostředí ve voze a vývodem No. 1 2P konektoru snímače vnitřní teploty vozidla. Je obvod uzavřený? ANO - Přejděte na 9. NE - Opravte přerušené vedení mezi jednotkou regulace prostředí ve voze a snímačem vnitřní teploty vozu.n

9.

Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 24 konektoru 32P jednotky regulace prostředí ve voze a vývodem No. 2 2P konektoru snímače vnitřní teploty ve voze.

Je obvod uzavřený?

ANO - Zkontrolujte, zda nejsou uvolněné vodiče nebo špatné kontakty na konektoru 32P jednotky regulace prostředí ve voze a na 2P konektoru snímače vnitřní teploty vozu . Pokud jsou kontakty v pořádku, vyměňte jednotku regulace prostředí ve voze za dobrou a znovu proveďte kontrolu. Pokud příznak / indikace zmizí, vyměňte původní jednotku regulace prostředí ve voze.n

NE - Opravte přerušené vedení mezi jednotkou regulace prostředí ve voze a snímačem vnitřní teploty vozu.n