Kontrola předlohového hřídele M/T (L13A)

## Kontrola předlohového hřídele M/T

1.

Zkontrolujte povrch ozubeného kola a povrch ložiska z hlediska opotřebení a poškození a změřte předlohový hřídel v bodech A, B a C. Pokud je kterákoliv část předlohového hřídele menší než provozní limit, vyměňte jej za nový.

Standard:
A Průměr u kuličkového ložiska (strana skříně převodovky): Strana):
| 26,020-26,033 mm
B Průměr distančního kroužku:
| 38,987-39,000 mm
C Průměr jehlového ložiska (strana skříně spojky):
| 34,000-34,015 mm

Servisní limit:
A: | 25,97 mm
B: | 38,94 mm
C: | 33,95 mm

2.

Podepřete předlohový hřídel na obou koncích a proveďte kontrolu házení. Při měření házení otočte předlohovým hřídelem o celé dvě otáčky. Pokud je házení větší než provozní limit, vyměňte předlohový hřídel za nový.

Standard: | max. 0,02 mm
Provozní limit: | 0,05 mm