Odstraňování závad regulace prostředí podle příznaku (N22A)

## Odstraňování závad regulace prostředí podle příznaku

Příznak | Diagnostický postup | Zkontrolujte také
--- | --- | ---

Větrák, ovládací prvky topení ani klimatizace nefungují

Odstraňování závad obvodů napájení a ukostření pro regulaci prostředí ve voze

- Kódy DTC jednotky HVAC
- Spálená pojistka č. 36 (10 A) ve skříňce pojistek a relé pod přístrojovou deskou
- Špatné ukostření u G503
- Čistota a pevnost připojení všech vývodů

Hlasová komunikace je nefunkční

Odstraňování závad komunikačního vedení navigace

- Kódy DTC jednotky HVAC
- Vedení navigačního systému
- Čistota a pevnost připojení všech vývodů

Žádný z ventilátorů při zapnutí klimatizace neběží na nízkých otáčkách (ale kompresor po zapnutí klimatizace funguje)

Odstraňování poruch obvodu nízkých otáček ventilátoru chladiče a ventilátoru kondenzátoru klimatizace

- Kódy DTC jednotky HVAC
- Spálená pojistka č. 18 (30 A) ve skříňce pojistek a relé pod kapotou a č. 36 (10A) ve skříňce pojistek a relé pod přístrojovou deskou
- Špatné ukostření u G301
- Čistota a pevnost připojení všech vývodů

Ventilátor kondenzátoru klimatizace neběží ve vysokých otáčkách (ale oba ventilátory běží v nízkých otáčkách a kompresor klimatizace při zapnuté klimatizaci pracuje)

Odstraňování poruch obvodu vysokých otáček ventilátoru kondenzátoru klimatizace

- Kódy DTC jednotky HVAC
- Spálená pojistka č. 18 (30 A) ve skříňce pojistek a relé pod kapotou
- Špatné ukostření u G301
- Čistota a pevnost připojení všech vývodů

Žádný z ventilátorů neběží při zapnuté klimatizaci na vysoké otáčky (oba běží na nízké otáčky, přičemž kompresor klimatizace je při zapnutí funkční)

Odstraňování závad snímače tlaku klimatizace: Nízké napětí v obvodu snímače tlaku klimatizace, vysoké napětí v obvodu snímače tlaku klimatizace
Odstraňování závad ECT: Nízké napětí v obvodu snímače ECT, vysoké napětí v obvodu snímače ECT

- Kódy DTC pro hnací ústrojí
- Čistota a pevnost připojení všech vývodů

Spojka kompresoru klimatizace nespíná (ale oba ventilátory při zapnuté klimatizaci běží)

Odstraňování závad obvodu spojky kompresoru klimatizace

- Kódy DTC jednotky HVAC
- Spálená pojistka č. 7 (7,5A) ve skříňce pojistek a relé pod kapotou a č. 36 (10A) ve skříňce pojistek a relé pod přístrojovou deskou
- Čistota a pevnost připojení všech vývodů

Systém klimatizace se nespustí (větráky ani kompresor nepracují); topení je v pořádku

Odstraňování závad signálového obvodu klimatizace
Odstraňování závad snímače tlaku klimatizace: Nízké napětí v obvodu snímače tlaku klimatizace, vysoké napětí v obvodu snímače tlaku klimatizace

- Kódy DTC jednotky HVAC
- Kódy DTC pro hnací ústrojí
- Čistota a pevnost připojení všech vývodů

Předehřívač PTC negunguje

Odstraňování poruch obvodu předehřívače PTC

- Kódy DTC jednotky HVAC
- Spálená pojistka č. 26, 27, 28 (40 A) ve skříňce pojistek a relé pod kapotou a pojistka č. 36 (10 A) ve skříňce pojistek a relé pod přístrojovou deskou
- Špatné ukostření u G401
- Čistota a pevnost připojení všech vývodů
- Kódy DTC pro hnací ústrojí

Ventilátor větráku běží pomaleji, než se za studeného počasí předpokládá | Odstraňování závad ECT: Nízké napětí v obvodu snímače ECT, vysoké napětí v obvodu snímače ECT POZNÁMKA: Je normálním jevem, že větrák poběží pomalu až do té doby, kdy začne stoupat teplota chladicí kapaliny motoru. Pokud větrák poběží nadále pomalu po zvlášť dlouhou dobu, pokračujte v postupu odstraňování problému. | Kódy DTC pro hnací ústrojí
Spínač regulace teploty na straně spolujezdce je nefunkční | Odstraňování závad obvodu spínače regulace teploty strany spolujezdce | Čistota a pevnost připojení všech vývodů
Přístroj HDS nekomunikuje s řídicí jednotkou EPS nebo s vozidlem | Proveďte postup odstraňování závad obvodu DLC |