Výměna filtru motorového oleje (R18A)

## Výměna filtru motorového oleje

Potřebné speciální nářadí
Klíč na olejový filtr ( 07HAA-PJ70100)

1. | Odmontujte víčko otvoru pro provádění údržby.

2. | Pomocí klíče na olejový filtr odmontujte olejový filtr.

3. | Zkontrolujte, zda u filtru není přilepené pryžové těsnění k dosedací ploše olejového filtru motoru.

4. | Na novém filtru prohlédněte závity (A) a pryžové těsnění (B). Vyčistěte dosedací plochu olojové vaně a potom naneste tenkou vrstvu nového motorového oleje na pryžové těsnění filtru. Používejte pouze filtry s vestavěným obtokovým systémem.

5. | Rukou namontujte olejový filtr.

6.

Po usazení pryžového těsnění utáhněte olejový filtr po směru hodinových ručiček pomocí klíče na olejový filtr.

Utáhněte: | O 3/4 otáčky po směru hodinových ručiček.
Utahovací moment: | 12 N·m (1,2 kgf·m)

7.

Pokud jsou na povrchu filtru vytištěny čtyři čísla nebo značky (1 až 4 nebo 6 až 6666), můžete pro utahování filtru použít následující postup.

- Otáčejte filtrem až do okamžiku, kdy těsnění lehce dosedne na olejovou vanu a zaznamenejte si, které číslo nebo značka je na spodní straně.
- Utáhněte filtr tak, že jím otáčíte po směru hodinových ručiček o tři čísla nebo značky od té, kterou jste si zaznamenali. Pokud například byla při usazení těsnění na spodní straně značka 6, utahujte filtr až do okamžiku, kdy se na spodní straně objeví značka 6666.

Číslo nebo značka při usazení pryžového těsnění . | 1 nebo 6 | 2 nebo 66 | 3 nebo 666 | 4 nebo 6666
Číslo nebo značka po utažení | 4 nebo 6666 | 1 nebo 6 | 2 nebo 66 | 3 nebo 666

8. | Po montáži naplňte motor olejem na předepsanou hladinu, nechte běžet motor déle než 3 minuty a potom zkontrolujte, zda olej neuniká.