## Odstraňování závad podle kódů DTC: 44-1x

DTC 44-1x (44-10 až 44-19, 44-1A až 44-1F): | Žádný signál z pravého snímače bočních nárazů (první)

Potřebné speciální nástroje
Simulátor vyvíječe plynu SRS ( 07SAZ-TB4011A)

Vedení L simulátoru SRS ( 070AZ-SNA0300)

1. | Vymažte paměť DTC.

2. | Zapněte zapalování do polohy II a počkejte 10 sekund.

3. | Přečtěte kód DTC. Je signalizován kód DTC 44-11? ANO - Přejděte na 5. NE - Přejděte na 4.

4.

Přečtěte kód DTC.

Je signalizován kód DTC 44-12?

ANO - Vadný pravý snímač bočních nárazů (první); vyměňte pravý snímač bočních nárazů (první). n

NE - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku. Přejděte na odstraňování náhodných závad. Pokud je signalizován kód DTC 44-1x kromě DTC 44-11 a 44-12, je vadný pravý snímač bočních nárazů (první); vyměňte pravý snímač bočních nárazů (první). n

5. | Přečtěte kód DTC. Je signalizován také kód DTC 45-11? ANO - Vadný pravý snímač bočních nárazů (první); vyměňte pravý snímač bočních nárazů (první). n NE - Přejděte na 6.

6. | Vypněte zapalování.

7. | Odpojte záporný kabel baterie a počkejte 3 minuty.

8. | Odpojte 4P konektory napínačů obou břišních bezpečnostních pásů.

9. | Odpojte 4P konektor kabelového svazku podlahy (A) od pravého snímače bočních nárazů (prvního).

10. | Odpojte konektor B (28P) jednotky SRS od jednotky SRS.

11. | Změřte odpor mezi vývody č. 27 a č. 28 konektoru B (28P) jednotky SRS. Musí být přerušený obvod nebo naměřena hodnota nejméně 1 MW. Odpovídá odpor předepsané hodnotě? ANO - Přejděte na 12. NE - Zkrat v podlahovém kabelovém svazku; vyměňte podlahový kabelový svazek.n

12.

Změřte odpor mezi vývodem č. 27 konektoru B (28P) jednotky SRS a kostrou a mezi vývodem č. 28 a kostrou. Musí být přerušený obvod nebo naměřena hodnota nejméně 1 MW.

Odpovídá odpor předepsané hodnotě?

ANO - Přejděte na 13.

NE - Zkrat na kostru v podlahovém kabelovém svazku; vyměňte podlahový kabelový svazek.n

13. | Připojte záporný kabel zpět k baterii.

14. | Zapněte zapalování (II).

15. | Změřte napětí mezi vývodem č. 27 konektoru B (28P) jednotky SRS a kostrou a mezi vývodem č. 28 a kostrou. Musí být naměřena hodnota 1 V nebo méně. Odpovídá napětí předepsané hodnotě? ANO - Přejděte na 16. NE - Zkrat na napájení v podlahovém kabelovém svazku; vyměňte podlahový kabelový svazek.n

16. | Vypněte zapalování.

17. | Připojte simulátor vyvíječe plynu SRS (propojovací konektor) a vedení simulátoru L ke 4P konektoru (A) podlahového svazku.

18.

Změřte odpor mezi vývody č. 27 a č. 28 konektoru B (28P) jednotky SRS. Musí být naměřena hodnota 0-1,0 W.

Odpovídá odpor předepsané hodnotě?

ANO - Vadný pravý snímač bočních nárazů (první) nebo jednotka SRS; vyměňte pravý snímač bočních nárazů (první). Pokud závada trvá, vyměňte jednotku SRS. n

NE - Přerušení v kabelovém svazku podlahy; vyměňte kabelový svazek podlahy.n