## Zkouška / výměna kombinovaného spínače světel

1. | Odmontujte kryty sloupku řízení.

2. | Odpojte 12P konektor (A) od spínače kombinovaných světel (B).

3. | Vyšroubujte dva šrouby, a potom vysuňte spínač kombinovaných světel.

4.

Prohlédněte všechny vývody konektoru a zkontrolujte, zda mají správný kontakt.

- Pokud jsou vývody ohnuté, uvolněné nebo zkorodované, opravte je dle potřeby a systém znovu přezkoušejte.
- Pokud jsou vývody v pořádku, dle tabulky zkontrolujte stav uzavřenosti obvodu mezi vývody v každé poloze spínače.
  - Pokud uzavřenost obvodů neodpovídá specifikaci, vyměňte spínač.