## Výměna chrániče podběhu kola

POZNÁMKA:

- Při demontáži součástí používejte nástroje na obložení.
- Dejte pozor, abyste nepoškrábali karosérii.
- Při práci si chraňte ruce rukavicemi.

1. | Odmontujte přední žebro.

2. | Odmontujte šrouby (A, B) a sponu (C) upevňující chránič podběhu předního kola (D).

3. | Lehce odtáhněte přední okraj chrániče podběhu kola (A) a uvolněte háčky (B).

4.

Začněte od spodní části a postupujte směrem ke středu podběhu kola, páčením uvolněte část chrániče podběhu se sponami a vhodným nástrojem odpojte spony (C, D).
POZNÁMKA: Dejte pozor, abyste při demontáži spony nepoškrábali lak v okolí otvoru spony na předním blatníku. Pokud je lak poškrábaný, opravte jej barvou na drobné opravy laku.

5. | Lehce odtáhněte zadní okraj chrániče podběhu kola (A) a uvolněte háčky (B).

6.

Začněte od spodní části a postupujte směrem ke středu podběhu kola, odpáčte část chrániče podběhu se sponami a vhodným nástrojem uvolněte spony.
POZNÁMKA: Dejte pozor, abyste při demontáži spony nepoškrábali lak v okolí otvoru spony na předním blatníku. Pokud je lak poškrábaný, opravte jej barvou na drobné opravy laku.

7.

Chránič podběhu kola namontujte opačným postupem úkonů demontáže, přičemž dodržujte tyto pokyny:

- Zkontrolujte, zda spony nejsou poškozené nebo zdeformované, případně je vyměňte za nové.
- Pevně zatlačte spony a háčky do své polohy.