Demontáž a montáž startéru (N22A)

## Demontáž a montáž startéru

## Demontáž

1. | Od baterie nejprve odpojte záporný kabel, pak teprve kladný kabel.

2. | Odmontujte kryt předního emblému.

3. | Odpojte konektor spínače kapoty (A) a odmontujte objímky svazku (B) a upevňovací šrouby vodní trubky (C).

4. | Odmontujte upevňovací šrouby horního držáku chladiče (A) a přepážku karosérie (B).

5. | Sundejte kryt motoru.

6. | Odmontujte tlakový spínač motorového oleje.

7. | Odmontujte měrku oleje.

8. | Odmontujte trubici (A) měrky oleje.

9. | Vyšroubujte šroub (B) upevňující držák svazku a odmontujte objímku držáku svazku (C).

10. | Odmontujte držák (A) konektoru a chránič (B) startéru.

11. | Odpojte kabel startéru (A) od vývodu B a potom odpojte konektor (B) od vývodu S.

12. | Vymontujte dva šrouby upevňující startér a vytáhněte jej.

## Montáž

1. | Namontujte startér k motoru. Připojte kabel startéru (A) a konektor (B). Dbejte, aby tvarovaná strana oka kabelu směřovala ven.

2. | Namontujte chránič (A) startéru a držák (B) konektoru.

3. | Namontujte šroub (A) upevňující držák svazku a namontujte objímku (B) držáku svazku.

4. | Namontujte trubici (C) měrky oleje. Použijte nový O-kroužek (D).

5. | Namontujte měrku.

6. | Namontujte tlakový spínač motorového oleje.

7. | Namontujte kryt motoru.

8. | Nasaďte přepážku karosérie (A), našroubujte horní upevňovací šrouby chladiče (B).

9. | Upevňovací šrouby přepážky karosérie přestříkněte do barvy karosérie.

10. | Připojte konektor spínače kapoty (A) a namontujte objímky svazku (B) a upevňovací šrouby vodní trubky (C).

11. | Nasaďte kryt předního emblému.

12. | Připojte k baterii nejprve kabel kladného pólu, až po něm kabel záporného pólu.

13. | Nastartujte motor a vyzkoušejte, že startér funguje správně.

14. | Nastavte hodiny.

15. | Proveďte reset řídicí jednotky elektricky ovládaných oken.