## Odstraňování závad podle kódů DTC: 43-2x, 43-3x, 43-Bx

DTC 43-2x (43-20 to 43-29, 43-2A to 43-2F), 43-3x (43-30 to 43-39, 43-3A to 43-3F), 43-Bx (43-B0 to 43-B9, 43-BA to 43-BF): | Vnitřní porucha levého snímače bočních nárazů (první)

1. | Vymažte paměť DTC.

2.

Zapněte zapalování do polohy II a zkontrolujte, že se kontrolka SRS rozsvítí na cca 6 sekund a zhasne.

Zůstává kontrolka SRS svítit a je signalizován kód DTC 43-2x, 43-3x nebo 43-Bx?

ANO - Vyměňte levé čidlo bočních nárazů (první). Pokud je kód DTC znovu signalizován, vyměňte jednotku SRS. n

NE - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku. Přejděte na odstraňování náhodných závad. Pokud je signalizován jiný kód DTC, přejděte k tabulce poruchových kódů DTC.