Demontáž a montáž vodního výstupního otvoru (R18A)

## Demontáž a montáž vodního výstupního otvoru

## Demontáž

1. | Vypusťte chladicí kapalinu motoru.

2. | Odmontujte těleso čističe vzduchu.

3. | Odmontujte držák pouzdra čističe vzduchu (A), uvolněte držák kabelového svazku (B) z hlavy válců.

4. | Odpojte konektor snímače 1 teploty chladicí kapaliny motoru (ECT).

5. | Odmontujte držák pozdra čističe vzduchu (A), horní hadici chladiče (B) a vodní obtokovou hadici (C).

6. | Odpojte vodní výstup (A) a snímač 1 ECT (B).

## Montáž

1. | Odstraňte veškeré staré tekuté těsnění z dosedacích ploch vodní výstupní příruby, šroubů a otvorů pro šrouby.

2. | Očistěte a osušte dosedací plochy vodní výstupní příruby.

3.

Na dosedací plochu bloku motoru k vodní přírubě rovnoměrně naneste tekuté těsnění P/N 08C70-K0234M, 08C70-
K0334M or 08C70-X0331S
POZNÁMKA: Pokud od nanesení tekutého těsnění uplynulo více než 5 minut, součásti nesestavujte. Místo toho odstraňte staré těsnění a naneste nové.

4.

Namontujte vodní výstupní otvor (A) a snímač 1 ECT s novým O-kroužkem (C).
POZNÁMKA:

- Počkejte nejméně 30 minut a teprve potom naplňte motor olejem.
- Po montáži vodní výstupní příruby motor nespouštějte nejméně tři hodiny.

5. | Přimontujte držák pozdra čističe vzduchu (A), horní hadici chladiče (B) a vodní obtokovou hadici (C).

6. | Připojte konektor snímače 1 teploty chladicí kapaliny motoru (ECT).

7. | Namontujte držák svazku (A) na hlavu válce a proveďte montáž držáku tělesa čističe vzduchu (B).

8. | Namontujte těleso čističe vzduchu.

9. | Doplňte chladicí kapalinu a s otevřeným ventilem topení odvzdušněte chladicí systém.