## Odstraňování závad podle kódů DTC: 44-2x, 44-3x, 44-Bx

DTC 44-2x (44-20 až 44-29, 44-2A až 44-2F), 44-3x (44-30 až 44-39, 44-3A až 44-3F), 44-Bx (44-B0 až 44-B9, 44-BA až 44-BF): | Vnitřní porucha pravého snímače bočních nárazů (prvního)

1. | Vymažte paměť DTC.

2.

Zapněte zapalování (II) a zkontrolujte, zda se kontrolka SRS rozsvítí na cca 6 sekund a potom zhasne.

Zůstává kontrolka SRS svítit a je signalizován kód DTC 44-2x, 44-3x nebo 44-Bx?

ANO - Vyměňte pravý snímač bočních nárazů (první). Pokud je kód DTC znovu signalizován, vyměňte jednotku SRS. n

NE - Náhodná chyba, systém je v tuto chvíli v pořádku. Přejděte na Odstraňování náhodných poruch. Pokud je signalizován jiný kód DTC, přejděte k tabulce poruchových kódů DTC.