Montáž motoru (L13A)

## Montáž motoru

1. | Namontujte držáky příslušenství a utáhněte jejich šrouby předepsanými momenty.

2.

Umístěte sestavu motoru a převodovky pod vozidlo. Přesvědčte se, že jsou správně vyrovnány. Opatrně spusťte vozidlo tak, aby byly motor i převodovka správně umístěny v motorovém prostoru. Zkontrolujte, zda vozidlo nespočívá na některé části motoru nebo převodovky. Zvedněte a podložte motor řetězovým zvedákem a opatrně zvedněte motor s převodovkou do potřebné polohy.
POZNÁMKA: Našroubujte zpět upevňovací šrouby a matice podle následujících kroků. Nedodržení tohoto pořadí může působit nadměrnou hlučnost nebo vibrace a snížení životnosti silentbloku motoru.

3. | Utáhněte nové upevňovací matice držáku bočního silentbloku motoru.

4. | Utáhněte nový upevňovací šroub a matice (A) silentbloku převodovky.

5. | Namontujte kabel ukostření (B).

6. | Zkontrolujte, zda jsou držáky zvedáku správně umístěny. Vysuňte zvedák úplně nahoru.

7. | Podepřete přední část rámu dřevěnou podpěrou a zvedákem a zvedněte ji ke karosérii.

8. | Utáhněte nové upevňovací šrouby rámu.

9. | Namontujte dolní torzní tyč a utáhněte její nové šrouby v uvedeném číselném pořadí.

10. | Zkontrolujte, zda jsou držáky zvedáku správně umístěny. Vozidlo na zvedáku spusťte dolů.

11. | Od motoru s převodovkou odpojte řetězový zvedák.

12. | Zvedněte vozidlo na zvedáku.

13. | Namontujte kompresor klimatizace (A) a připojte konektor spojky kompresoru klimatizace (B).

14. | Na konec každého hnacího hřídele namontujte nový stavěcí kroužek a potom namontujte hnací hřídele. Dbejte, aby každý kroužek ‘‘zapadl do příslušné polohy v diferenciálu a vloženém hřídeli.

15. | Připojte spodní ramena závěsů kol k těhlicím.

16. | Připojte kulové klouby konců spojovacích tyčí k těhlicím.

17. | Připojte spojovací články stabilizátoru.

18. | Připojte konektory k převodce řízení.

19. | Namontujte třícestný katalyzátor (TWC) (A). Použijte nová těsnění (B) a nové samojisticí matice (C).

20. | Připojte konektor sekundární vyhřívané lambda sondy (sekundární HO2S) (D).

21. | Nasaďte spodní kryt motoru.

22. | Vozidlo na zvedáku spusťte dolů.

23. | Namontujte hadice topení.

24. | Namontujte horní hadici chladiče (A) a dolní hadici chladiče (B).

25. | Nasaďte hnací řemen a nastavte jeho napínací sílu.

26. | Namontujte upevňovací šroub pracovního válce spojky a držáku potrubí spojky.

27. | Namontujte lanko řazení.

28. | Vyrovnejte referenční značky (A) na kloubu řízení a pastorkovém hřídeli převodky řízení. Připojte kloub řízení (B) k pastorkovému hřídeli převodky řízení (C). Utáhněte šroub kloubu řízení.

29. | Nasaďte kryt (D) kloubu řízení.

30. | Namontujte volant.

31. | Připojte hadici nádobky na emisní výpary (EVAP) (A) a podtlakovou hadici posilovače brzd (B).

32. | Připojte přívodní palivovou hadici a namontujte kryt rychlospojovacího fitinku (A).

33. | Připojte konektory (A) řídicího modulu motoru (ECM) a konektory kabelového svazku motoru (B).

34. | Sepněte stahovací pásku kabelového svazku (C).

35. | Namontujte modul ECM (A) a jeho kryt (B).

36. | Připojte kabely baterie (A) ke skříňce pojistek a relé pod kapotou.

37. | Namontujte objímku svazku (B).

38. | Namontujte sací vzduchový kanál.

39. | Namontujte těleso čističe vzduchu.

40. | Nasaďte panel pod větrací komoru.

41. | Namontujte baterii.

42. | Namontujte přední kola.

43. | Nainstalujte baterii. Brusným papírem očistěte kontakty baterie a vývody kabelů, připojte je a namažte antikorozní vazelínou.

44. | Zkontrolujte, zda převodovka přeřazuje do jednotlivých převodových stupňů plynule.

45.

Zkontrolujte, zda neuniká palivo: Zapněte zapalování do polohy II (nespouštějte startér), aby se na cca 2 sekundy zapnulo palivové čerpadlo a natlakovalo palivové vedení. Tento úkon opakujte dvakrát nebo třikrát. Potom zkontrolujte těsnost celého palivového potrubí.

46. | Doplňte motorový olej.

47. | Naplňte převodovku kapalinou.

48. | Doplňte chladicí kapalinu a s otevřeným ventilem topení odvzdušněte chladicí systém.

49. | Proveďte postup resetování modulu ECM.

50. | Proveďte vymazání vzorce CKP a uložení vzorce CKP polohy klikového hřídele.

51. | Zkontrolujte volnoběžné otáčky.

52. | Zkontrolujte časování zapalování.

53. | Zkontrolujte geometrii kol.

54. | Seřiďte resetováním řídicí jednotku elektrického ovládání oken.

55. | Nastavte hodiny.