Výměna potrubí spojky (L13A/R18A)

## Výměna potrubí spojky

POZNÁMKA:

- Vyměňte hadici spojky, v případě, že je překroucená, popraskaná, případně prosakuje.
- Na obrázku je model s mechanickou převodovkou SPLM, model s mechanickou převodovkou SPHM je podobný.
- Aby nedošlo k poškození lakovaných ploch, překryjte blatníky ochrannými kryty.
- Nepotřísněte brzdovou kapalinou vozidlo, neboť může poškodit lak; pokud přesto dojde k potřísnění laku brzdovou kapalinou, okamžitě ji smyjte vodou.

1. | Ujistěte se, zda máte kódy proti krádeži rádia a navigačního systému a potom si zapište frekvence tlačítek předvolby rádia.

2. | Od baterie nejprve odpojte záporný (-) a potom kladný (+) kabel. Vyndejte baterii.

3. | Odmontujte těleso čističe vzduchu.

4. | Odmontujte průchozí banjo šroub (A) a odpojte hadici spojky (B) od tlumiče spojky (C).

5. | Odpojte hadici spojky (A) od potrubí spojky (B). Uvolněte sponu hadice spojky (C).

6. | Namontujte hadici spojky (A) na držák hadice (B) s novými sponami hadice (C).

7. | Připojte potrubí spojky (D) k hadici.

8. | Připojte hadici spojky (A) k tlumiči (B) pomocí banjo šroubu (C) s novými těsnicími podložkami (D).

9. | Odvzdušněte hydraulický systém spojky.

10. | Namontujte baterii. Připojte zpět kabely baterie; nejprve kladný (+) a potom záporný (-) kabel.

11. | Namontujte těleso čističe vzduchu.

12. | Vložte kód proti krádeži rádia a navigačního systému a potom vložte frekvence tlačítek předvolby rádia zákazníka.

13. | Proveďte postup resetování řídicí jednotky elektrického ovládání oken.

14. | Zkontrolujte funkci spojky a proveďte kontrolu z hlediska prosakování kapaliny.