Výměna vodního čerpadla (L13A)

## Výměna vodního čerpadla

1. | Odmontujte hnací řemen.

2. | Vypusťte chladicí kapalinu motoru.

3. | Odmontujte řemenici vodního čerpadla.

4. | Vyšroubujte pět šroubů pro upevnění vodního čerpadla a potom odmontujte vodní čerpadlo (A).

5. | Zkontrolujte a vyčistěte drážku O-kroužku a dosedací plochu na bloku motoru.

6. | Namontujte vodní čerpadlo s novým O-kroužkem (B) v opačném sledu operací demontáže.

7. | Namontujte řemenici vodního čerpadla.

8. | Nasaďte hnací řemen a nastavte jeho napínací sílu.

9. | Odstraňte veškerou rozlitou chladicí kapalinu motoru.

10. | Naplňte chladič chladicí kapalinou motoru a odvzdušněte chladicí systém s otevřeným ventilem topení.