Standardy a servisní limity - 3

Řízení
Položka | Měření | Vymezení | Standard nebo nový
--- | --- | --- | ---
Volant | Rotační vůle měřená na obvodu volantu při běžícím motoru |  | 0-10 mm
Počáteční zatížení měřené na obvodu při běžícím motoru |  | 34 N (3,5 kgf)
Převodka řízení | Úhel šroubu vodítka hřebenu při povolení z uzamčené polohy |  | 7 °±3 °

Zavěšení kol
Položka | Měření | Vymezení | Standard nebo nový | Provozní limit
--- | --- | --- | --- | ---
Geometrie kol | Odklon kola | Přední | 0 ° 00 ¢±30 ¢
Zadní | -1 ° 00 ¢±30 ¢
Záklon | Přední | 4 ° 14 ¢±30 ¢
Celková sbíhavost | Přední | 0±2 mm
Zadní | 4±2 mm
Úhel natočení předních kol s pneumatikami 205/55R16 91H nebo 205/55R16 91V | Dovnitř | 41 ° 05 ¢±2 °
Ven | 33 °05¢ (referenční)
Úhel natočení předních kol s pneumatikami 225/45ZR17 91Y | Dovnitř | 36 ° 44 ¢±2 °
Ven | 30 °38¢ (referenční)
Kolo | Házení ocelového kola | Axiální | 0-1,0 mm | 2,0 mm
Radiální | 0-1,0 mm | 1,5 mm
Házení hliníkového kola | Axiální | 0-0,7 mm | 2,0 mm
Radiální | 0-0,7 mm | 1,5 mm
Ložisko kola | Axiální vůle | Přední | 0-0,05 mm
Zadní | 0-0,05 mm

Brzdy
Položka | Měření | Vymezení | Standard nebo nový | Provozní limit
--- | --- | --- | --- | ---
Páka parkovací brzdy | Dráha páky do záběru při zatažení páky silou 196 N |  | 8 až 9 zubů
Brzdový pedál | Výška pedálu (s odstraněným kobercem) | LHD | 132 mm
RHD | 152 mm
Vůle |  | 1,0-5,0 mm
Hlavní válec | Vůle mezi pístem a tlačnou tyčí |  | Neseřizuje se
Brzdový kotouč | Tloušťka | Přední | 22,9-23,1 mm | 21,0 mm
Zadní | 8,9-9,1 mm | 7,0 mm
Házení | Přední | ——— | 0,10 mm
Zadní | ——— | 0,10 mm
Rovnoběžnost | Přední i zadní | ——— | 0,015 mm
Brzdové destičky | Tloušťka | Přední | 11,0 mm | 1,6 mm
Zadní | 9,0 mm | 1,6 mm
Posilovač brzd - s VSA | Tlak oleje v hlavním válci | Podtlak kPa (mmHg) | Tlak na brzdový pedál N (kgf) | kPa (kgf/cm2)
0 (0) | 98 (10) | 0 (0)
294 (30) | 1.220 (12,4)
66,7 (500) | 98 (10) | 4.270 (43,5)
294 (30) | 12.410 (126,5)
Posilovač brzd - s ABS | Tlak oleje v hlavním válci | Podtlak kPa (mmHg) | Tlak na brzdový pedál N (kgf) | kPa (kgf/cm2)
0 (0) | 98 (10) | 0 (0)
294 (30) | 1.220 (12,4)
97,3 (730) | 98 (10) | 4.720 (48,1)
294 (30) | 15.670 (159,8)

Klimatizace
Položka | Měření | Vymezení | Standard nebo nový
--- | --- | --- | ---
Chladivo | Typ |  | HFC-134a (R-134a)
Množství v systému |  | 440-490 g -
Olej do chladiva | Typ |  | SANDEN: SP-10 (P/N 38897-P13-003, 38898-P13-003 nebo 38899-P13-A01)
Množství v součástech | Kondenzátor | 20 ml
Výparník | 35 ml
Každá trubka a hadice | 10 ml
Kompresor | 75-85 ml
Kompresor | Odpor budicí cívky | Při 20°C | 3,15-3,45 W
Vůle mezi řemenicí a přítlačným kotoučem |  | 0,35-0,65 mm