## Odstraňování závad podle kódů DTC: 51-2x, 51-4x

DTC 51-2x (51-20 až 51-29, 51-2A až 51-2F), 51-4x (51-40 až 51-49, 51-4A až 51-4F): |

POZNÁMKA: Před odstraňováním poruch podle kteréhokoli z těchto kódů DTC zkontrolujte napětí baterie/systému. Pokud je napětí nízké, opravte systém dobíjení nebo vyměňte baterii dříve, než začnete provádět odstraňování poruch systému SRS. Pokud je napětí baterie/systému nyní v pořádku, zeptejte se zákazníka, zda někdy došlo k vybití baterie. Vybitá baterie může vyvolat jeden z těchto kódů DTC.

1. | Vymažte paměť DTC.

2.

Zapněte zapalování (II) a zkontrolujte, zda se kontrolka SRS rozsvítí na cca 6 sekund a potom zhasne.

Zůstává kontrolka SRS svítit a je signalizován kód DTC 51-2x nebo 51-4x?

ANO - Vyměňte jednotku SRS. n

NE - Náhodná porucha, systém je v tuto chvíli v pořádku. Přejděte na Odstraňování občasných poruch. Pokud je signalizován jiný kód DTC, přejděte k tabulce poruchových kódů DTC.