Odstraňování závad podle kódů DTC: P2118 (R18A)

## Odstraňování závad podle kódů DTC: P2118

DTC P2118: | Porucha aktuálního rozsahu/výkonnosti pohonu škrticí klapky

POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si poznamenejte veškerá statická data a data přístrojové desky a seznamte se se všeobecnými pokyny k odstraňování závad.

1. | Zkratujte vedení SCS pomocí HDS.

2. | Odpojte konektor ECM C (44P)

3. | Změřte odpor mezi vývody C3 a C4 konektoru ECM. Je naměřena hodnota cca 1,0 W nebo méně? ANO - Přejděte na 4. NE - Přejděte na 15.

4. | Odpojte 6P konektor tělesa škrticí klapky.

5.

Na straně tělesa škrticí klapky změřte odpor mezi vývody č. 5 a č. 6 konektoru 6P tělesa škrticí klapky při zcela zavřené škrticí klapce.

Je naměřena hodnota cca 1,0 W nebo méně?

ANO - Přejděte na 6.

NE - Opravte zkratované vodiče mezi vývody C3 (vedení ETCSM-) a C4 (vedení ETCSM+) modulu ECM a přejděte na 7.

6. | Vyměňte těleso škrticí klapky.

7. | Připojte zpět veškeré konektory a baterii.

8. | Zapněte zapalování (II).

9. | Pomocí HDS resetujte modul ECM.

10. | Proveďte proceduru uložení hodnot volnoběhu do paměti modulu ECM.

11. | Vypněte zapalování.

12. | Zapněte zapalování do polohy II.

13. | Pomalu sešlápněte plynový pedál k podlaze.

14.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC nebo kódy DTC.

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P2118, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u tělesa škrticí klapky a modulu ECM, a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Postup odstraňování závad je dokončen.n

15. | Aktualizujte modul ECM, pokud nemá nejnovější software, nebo modul ECM vyměňte za dobrý.

16. | Vypněte zapalování.

17. | Zapněte zapalování do polohy II.

18. | Pomalu sešlápněte plynový pedál k podlaze.

19.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P2118, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u tělesa škrticí klapky a modulu ECM, a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Pokud byl modul ECM aktualizován, je postup odstraňování závad dokončen. Pokud byla provedena záměna modulu ECM za jiný, vyměňte původní modul ECM. n