Odstraňování poruch podle kódů DTC: P2006 (178-10) (N22A)

## Odstraňování poruch podle kódů DTC: P2006 (178-10)

DTC P2006: | Nesprávná poloha ventilu IMRC

POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si zaznamenejte všechna statická data a prostudujte si všeobecné informace o odstraňování závad.

1. | Zapněte zapalování (II).

2. | Pomocí HDS vymažte kódy DTC.

3.

Pomocí HDS proveďte IMRC TEST v nabídce INSPECTION MENU.

Je výsledek v pořádku?

ANO - Náhodná chyba, systém je v tuto chvíli v pořádku. Zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u elektromagnetického ventilu IMRC, snímače polohy IMRC a modulu ECM.n

NE - Přejděte na 4.

4. | Vypněte zapalování.

5.

Zkontrolujte, zda nedošlo k uvolnění nebo poškození v těchto oblastech podtlakového vedení IMRC:

- Podtlaková pumpa a elektromagnetický ventil IMRC
- Elektromagnetický ventil IMRC a řídicí membrána IMRC

Je potrubí v pořádku?

ANO - Přejděte na 6.

NE - Opravte nebo vyměňte poškozené hadice a přejděte na 9.

6. | Od elektromagnetického ventilu IMRC (B) odpojte podtlakovou hadici (A) a připojte podtlakovou pumpu a tlakoměr k elektromagnetickému ventilu (B).

7. | Vytvořte v hadici podtlak. Pracuje řídicí membrána IMRC? ANO - Vyměňte elektromagnetický ventil IMRC a přejděte na 9. NE - Přejděte na 8.

8. | Vyměňte ventil IMRC.

9. | Připojte zpět veškeré konektory a podtlakové hadice.

10. | Zapněte zapalování do polohy (II).

11. | Pomocí HDS resetujte modul ECM.

12. | Nastartujte motor. Udržujte motor na 2000 ot/min (min-1) bez zatížení (v neutrálu), dokud se nezapne ventilátor chladiče a pak jej nechte běžet na volnoběh.

13.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC nebo kódy DTC.

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P2006, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u elektromagnetického ventilu IMRC, snímače polohy IMRC a modulu ECM a pak přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Přejděte na 14.

14. | Pomocí HDS sledujte OBD STATUS pro DTC P2006 v MENU DTC. Je na obrazovce PASSED? ANO - Postup odstraňování závad je dokončen.n NE - Pokud obrazovka zprávou FAILED signalizuje neúspěch, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u elektromagnetického ventilu IMRC, snímače polohy IMRC a modulu ECM, a přejděte na 1. Pokud obrazovka signalizuje NOT COMPLETED, přejděte na 12 a proveďte kontrolu znovu.