Odstraňování závad podle kódů DTC: P2127 (L13A)

## Odstraňování závad podle kódů DTC: P2127

DTC P2127: | Nízké napětí v obvodu snímače APP B (Snímač polohy škrticí klapky E)

POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si poznamenejte veškerá statická data a data přístrojové desky aseznamte se se všeobecnými pokyny k odstraňování závad.

1. | Zapněte zapalování (II).

2.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte v seznamu DATA LIST položku APP SENSOR B.

Je naměřeno cca 0,2 V nebo méně?

ANO - Přejděte na 3.

NE - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku. Zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače APP B a modulu ECM.n

3. | Vypněte zapalování.

4. | Odpojte 6P konektor snímače APP.

5. | Zapněte zapalování do polohy II.

6. | Změřte napětí mezi vývody č. 5 a č. 6 6P konektoru snímače APP. Je naměřená hodnota cca 5 V? ANO - Přejděte na 7. NE - Přejděte na 18.

7. | Vypněte zapalování.

8. | Zkratujte vedení SCS pomocí HDS.

9. | Odpojte (44P) konektor A modulu ECM.

10. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 4 6P konektoru snímače APP a kostrou. Je obvod uzavřený? ANO - Opravte zkrat vedení mezi modulem ECM (A18) a snímačem CMP B a přejděte na 25. NE - Přejděte na 11.

11. | Propojkou spojte vývod č. 4 6P konektoru snímače APP s kostrou.

12. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem A18 konektoru ECM a kostrou. Je obvod uzavřený? ANO - Přejděte na 13. NE - Opravte přerušené vedení mezi modulem ECM (A18) a snímačem CMP B a přejděte na 25.

13. | Připojte (44P) konektor A modulu ECM.

14. | Připojte baterii.

15. | Propojkou spojte vývody č. 4 a č. 6 6P konektoru snímač APP.

16. | Zapněte zapalování do polohy II.

17. | Pomocí přístroje HDS zkontrolujte v seznamu DATA LIST položku APP SENSOR B. Je naměřeno cca 0,2 V nebo méně? ANO - Přejděte na 30. NE - Přejděte na 23.

18. | Vypněte zapalování.

19. | Zkratujte vedení SCS pomocí HDS.

20. | Odpojte (44P) konektor A modulu ECM.

21. | Propojkou spojte vývod č. 6 6P konektoru snímače APP s kostrou.

22. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem A24 konektoru ECM a kostrou. Je obvod uzavřený? ANO - Přejděte na 30. NE - Opravte přerušený vodič mezi ECM (A24) a snímačem APP B, a přejděte na 25.

23. | Vypněte zapalování.

24. | Vyměňte modul plynového pedálu.

25. | Připojte zpět veškeré konektory a baterii.

26. | Zapněte zapalování do polohy II.

27. | Pomocí přístroje HDS resetujte modul ECM.

28. | Proveďte postup uložení hodnot volnoběhu do paměti modulu ECM.

29.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC a kódy DTC.

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC či DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P2127, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače APP B a modulu ECM, a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Postup odstraňování závad je dokončen.n

30. | Aktualizujte modul ECM, pokud nemá nejnovější software, nebo modul ECM vyměňte za dobrý.

31.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P2127, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače APP B a modulu ECM, a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Pokud byl modul ECM aktualizován, je postup odstraňování závad dokončen. Pokud byl modul ECM zaměněn,vyměňte původní modul ECM. n