Nastavení vůle ventilů hlavy válců (L13A)

## Nastavení vůle ventilů hlavy válců

POZNÁMKA: Seřízení ventilů provádějte výhradně při teplotě hlavy válců pod 38 °C.

1. | Zkontrolujte volnoběžné otáčky.

2. | Připojte diagnostický přístroj Honda (HDS) ke konektoru datového vedení (DLC).Zapněte zapalování do polohy II.

3. | Zkontrolujte, zda přístroj HDS komunikuje s vozidlem a řídicím modulem motoru (ECM). Pokud ne, odstraňte závadu v obvodu konektoru DLC.

4. | Na displeji přístroje HDS zvolte položku Health Check a potom VALVE CLEARANCE CHECK. V případě potřeby nechte motor zchladnout a seřiďte vůli ventilů.

5. | Odmontujte víko hlavy válců.

6. | Nastavte píst č. 1 do horní úvrati (TDC). Značka ‘‘UP'' (A) na řetězovém kole vačkového hřídele musí být nahoře a drážky TDC (B) na řetězovém kole vačkového hřídele musí být v rovině s horním okrajem hlavy.

7.

Pro ventily, které hodláte zkontrolovat, vyberte spárovou měrku správné tloušťky.

Vůle ventilu
Sací: | 0,17±0,02 mm
Výfukový: | 0,28±0,02 mm

8. | Zasuňte spárovou měrku (A) mezi seřizovací šroub a konec dříku ventilu na válci č. 1 a pohybujte jí dopředu a dozadu. Musíte cítit mírné váznutí.

9. | Pokud cítíte nadměrné nebo příliš malé tření, povolte pojistnou matici (A) a pootáčejte seřizovacím šroubem (B) až dosáhnete správné míry tření spárové měrky.

10. | Utáhněte pojistnou matici a znovu zkontrolujte vůli. Pokud je třeba, opakujte nastavení.

11. | Otáčejte klikovým hřídelem ve směru hodinových ručiček. Vystřeďte drážku horní úvrati (TDC) pístu č. 3 (A) na řetězovém kole vačkového hřídele s horním okrajem hlavy.

12. | Zkontrolujte a dle potřeby seřiďte vůli ventilů na válci č. 3.

13. | Otáčejte klikovým hřídelem ve směru hodinových ručiček. Vystřeďte drážku horní úvrati (TDC) pístu č. 4 (A) na řetězovém kole vačkového hřídele s horním okrajem hlavy.

14. | Zkontrolujte a dle potřeby seřiďte vůli ventilů na válci č. 4.

15. | Otáčejte klikovým hřídelem ve směru hodinových ručiček. Vystřeďte drážku horní úvrati (TDC) pístu č. 2 (A) na řetězovém kole vačkového hřídele s horním okrajem hlavy.

16. | Zkontrolujte a dle potřeby seřiďte vůli ventilů na válci č. 2.

17. | Namontujte víko hlavy válců.