Odstraňování závad podle kódů DTC: P0617 (R18A)

## Odstraňování závad podle kódů DTC: P0617

DTC P0617: | Nesprávná funkce relé startéru 1

POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si poznamenejte veškerá statická data a data přístrojové desky a seznamte se se všeobecnými pokyny k odstraňování závad.

1. | Zapněte zapalování (II).

2. | Pomocí HDS vymažte kódy DTC.

3. | Počkejte 5 sekund.

4.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC nebo kódy DTC.

Je signalizován kód DTC P0617?

ANO - Přejděte na 5.

NE - Náhodná chyba, systém je v tuto chvíli v pořádku. Zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u relé startéru 1 a modulu ECM.n

5. | Vypněte zapalování.

6. | Vyměňte relé startéru 1.

7. | Zapněte zapalování do polohy (II).

8. | Pomocí HDS resetujte modul ECM.

9. | Proveďte proceduru uložení hodnot volnoběhu do paměti modulu ECM.

10.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P0617, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u relé startéru 1 a modulu ECM, a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Postup odstraňování závad je dokončen.n