Demontáž a montáž turbodmychadla a sběrného výfukového potrubí (N22A)

## Demontáž a montáž turbodmychadla a sběrného výfukového potrubí

### Rozložené zobrazení

## Demontáž

1. | Odmontujte spodní kryt motoru.

2. | Vypusťte chladicí kapalinu motoru.

3. | Sundejte panel pod komorou.

4. | Demontujte těleso čističe vzduchu motoru.

5. | Sundejte kryt motoru.

6. | Odmontujte trubici průtoku vzduchu.

7. | Vyšroubujte dva šrouby (A) pro upevnění držáku s nádržkou na brzdovou kapalinu.

8. | Odmontujte šroub (B) pro upevnění tepelného štítu.

9. | Odpojte trubku klimatizace od objímky.

10. | Zvedněte vozidlo na zvedáku.

11. | Odmontujte sestavu katalyzátor/výfuková trubka A.

12. | Odmontujte tepelné štíty.

13. | Uvolněte objímky (A) upevňující výstupní hadici turbodmychadla a vstupní hadici mezichladiče a odpojte vstupní hadici mezichladiče (B). Poté odšroubujte upevňovací šrouby trubky sání mezichladiče (C).

14. | Odmontujte držák vstupní trubky mezichladiče (D) a poté i samotnou trubku (E).

15. | Odmontujte výstupní hadici turbodmychadla.

16. | Odmontujte vložený hřídel.

17. | Spusťte vozidlo na zvedáku.

18. | Odmontujte tři matice (A) a zespodu vozidla vymontujte zahřívací katalyzátor (B).

19. | Odmontujte držák (B) a trubku průtoku vzduchu A.

20. | Odmontujte odvětrávací hadici (A) a podtlakové hadice (B).

21. | Odmontujte podtlakovou trubku (C) od víka hlavy válců.

22. | Vyšroubujte tři šrouby pro upevnění krytu.

23. | Odmontujte těsnicí šroub (A) a vodní obtokovou hadici (B).

24. | Zvedněte vozidlo na zvedáku.

25. | Odmontujte držák turbodmychadla (A) a potom odmontujte olejovou obtokovou trubku (B).

26. | Odmontujte kryt (A) a přípojku výfuku (B).

27.

Odmontujte sestavu turbodmychadla a pomocí pásky utěsněte vstupní i výstupní vzduchový otvor, otvor olejové trubky a otvor vodní trubky.
POZNÁMKA:

- Aby nemohlo dojít k poškození turbodmychadla.
- Neotáčejte nastavovací maticí táhla pohonu.
- Nedotýkejte se oběžného kola.

28. | Odpojte odvětrávací trubici (A), trubku průtoku vzduchu B a vodní obtokovou trubici (C).

29. | Odmontujte výfukové potrubí.

## Montáž

1. | Připojte sběrné výfukové potrubí (A) s novým těsněním (B) a novými samojisticími maticemi (C) a utáhněte matice v křížovém sledu ve dvou nebo třech krocích, a to počínaje vnitřní maticí.

2. | Připojte vodní obtokovou trubici (A), trubku průtoku vzduchu B a odvětrávací trubku (C) s novými těsněními (D).

3. | Do olejového vedení turbodmychadla nalijte nový motorový olej.

4.

Namontujte turbodmychadlo (A) s novým těsněním (B).
POZNÁMKA:

- Aby nemohlo dojít k poškození turbodmychadla.
- Neotáčejte stavěcí maticí táhla pohonu.
- Nedotýkejte se oběžného kola.

5. | Namontujte přípojku výfuku (A) s novým těsněním (B) a potom namontujte kryt (C).

6. | Zkontrolujte šroub (A) a olejovou obtokovou trubku (B) z hlediska zanesení. Pokud jsou šroub nebo trubka zanesené, vyměňte je nebo je očistěte.

7. | Namontujte olejovou obtokovou trubku s novými těsněními (C) a novými podložkami (D).

8. | Namontujte držák turbodmychadla (E).

9. | Spusťte vozidlo na zvedáku.

10. | Namontujte těsnicí šroub (A) s novými podložkami (B).

11. | Připojte vodní obtokovou hadici (C).

12. | Namontujte kryt sběrného výfukového potrubí.

13. | Namontujte podtlakovou trubku (A) k víku hlavy válců.

14. | Namontujte odvětrávací hadici (B) a podtlakové hadice (C).

15. | Namontujte trubku průtoku vzduchu A s novým těsněním (B) a držák trubky průtoku vzduchu (C).

16. | Namontujte zahřívací katalyzátor (A) s novým těsněním (B).

17. | Zvedněte vozidlo na zvedáku.

18. | Namontujte vložený hřídel.

19. | Připojte výstupní hadici turbodymchadla a vyrovnejte značku (A) na hadici s ukazatelem (B) na turbodmychadlu. Poté připevněte hadici objímkou.

20. | Nasaďte vstupní trubku mezichladiče (A) na výstupní hadici turbodmychadla (B) a namontujte držák vstupní trubky mezichladiče (C).

21.

Volně utáhněte upevňovací šrouby trubky sání mezichladiče (D). Vyrovnejte značku (E) na vstupní trubce mezichladiče se značkou (F) na výstupní hadici turbodmychadla a nasuňte tuto hadici na vstupní trubku mezichladiče, dokud se její konec nespojí s rozšířenou částí (G).

22. | Utáhněte upevňovací šrouby trubky sání mezichladiče a připevněte objímku (H) výstupní hadice turbodmychadla. Poté připojte vstupní hadici mezichladiče (I) a připevněte ji objímkou (J).

23. | Namontujte tepelné štíty.

24. | Namontujte sestavu katalyzátor/výfuková trubka A (A). Použijte nová těsnění (B) a nové samojisticí matice (C).

25. | Spusťte vozidlo na zvedáku.

26. | Namontujte trubku klimatizace do držáku.

27. | Našroubujte šroub (A) upevnění tepelného štítu.

28. | Namontujte dva šrouby (B) pro upevnění držáku s nádržkou na brzdovou kapalinu.

29. | Připojte průtokovou vzduchovou trubici.

30. | Namontujte kryt motoru.

31. | Namontujte těleso čističe vzduchu motoru.

32. | Nasaďte panel pod komorou.

33. | Namontujte spodní kryt motoru.

34. | Naplňte expanzní nádržku chladicí kapalinou motoru a odvzdušněte chladicí systém s otevřeným ventilem topení.