## Výměna elektricky ovládaného zrcátka

1. | Zcela otevřete okno dveří.

2. | Rukou opatrně uvolněte sponu, zvedněte kryt a uvolněte háček (A, B), pokud je ve výbavě vysokotónový reproduktor, odpojte konektor (C) a v uvedeném sledu operací sundejte upevňovací kryt (D) zrcátka.

3. | Odmontujte přední dveřní panel.

4. | Odpojte konektor (A), odepněte stahovací pásku kabelového svazku (B) a vytáhněte kabelový svazek dveří (C).

5. | Držte zrcátko (A) a odmontujte matice, které jej upevňují.

6. | Držte zrcátko, otvorem z vnitřní strany vozidla vytáhněte konektor (B) a sundejte zrcátko. Dejte pozor, abyste nepoškrábali dveře.

7. | Namontujte zrcátko v opačném sledu operací demontáže a dbejte, aby byl správně připojený konektor.