Odstraňování poruch podle kódů DTC: P0181 (185-3) (N22A)

## Odstraňování poruch podle kódů DTC: P0181 (185-3)

DTC P0181: | Nesprávná korelace napětí snímače teploty paliva / snímače ECT / snímače IAT

POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si zaznamenejte všechna statická data a prostudujte si všeobecné informace o odstraňování závad.

1. | Zapněte zapalování (II).

2. | Pomocí HDS vymažte kódy DTC.

3. | Pomocí HDS zaznamenejte FUEL TEMPERATURE SENSOR v položce DATA LIST.

4. | Pomocí HDS proveďte FUEL HEATER ON v MENU INSPECTION.

5.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte v seznamu DATA LIST položku FUEL TEMPERATURE SENSOR.

Změnila se hodnota FUEL TEMPERATURE o 2°C nebo více?

ANO - Náhodná chyba, systém je v tuto chvíli v pořádku. Zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače teploty paliva, předehřívání paliva a modulu ECM.n

NE - Přejděte na 6.

6. | Dotkněte se předehřívání paliva. Je teplý? ANO - Přejděte na 7. NE - Vyměňte palivový filtr a přejděte na 9.

7. | Vypněte zapalování.

8. | Vyměňte snímač teploty paliva.

9. | Zapněte zapalování do polohy (II).

10. | Pomocí HDS resetujte modul ECM.

11. | Nastartujte motor.

12.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC nebo kódy DTC.

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P0181, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače teploty paliva, předehřívače paliva a modulu ECM, potom přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Postup odstraňování závad je dokončen.n