## Odstraňování závad podle kódů DTC: B1906

DTC B1906: | Jednotka imobilizéru - bezklíčového ovládání ztratila komunikaci s řídicím modulem přístrojů (signál A/T)

1. | Pomocí přístroje HDS vymažte kódy DTC.

2. | Vypněte zapalování a znovu jej zapněte do polohy II.

3. | Počkejte alespoň 6 sekund.

4.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt kódů DTC.

Je signalizován kód DTC B1906?

ANO - Přejděte na 5.

NE - Náhodná závada, řídicí modul přístrojů je v tuto chvíli v pořádku. Zkontrolujte, zda nejsou uvolněné nebo špatné kontakty u 36P konektoru řídicího modulu přístrojů (tach) a u 7P konektoru jednotky imobilizéru - bezklíčového ovládání.n

5. | V nabídce BODY ELECTRICAL zvolte položku UNIT INFORMATION.

6. | V nabídce CONNECTED UNIT zkontrolujte stav řídicího modulu přístrojů. Je signalizováno NOT AVAILABLE? ANO - Přejděte na 7. NE - Vyměňte řídicí jednotku imobilizéru-bezklíčového ovládání.n

7.

Proveďte zkoušku vstupů řídicího modulu přístrojů a zkontrolujte napájení a ukostření řídicího modulu přístrojů.

Jsou vstupy v pořádku?

ANO - Přejděte na 8.

NE - Pokud výsledek jakékoli zkoušky odhalí problém, najděte a odstraňte jeho příčinu a systém znovu přezkoušejte.n

8. | Vypněte zapalování.

9. | Odpojte konektor Q (16P) skříňky pojistek a relé pod přístrojovou deskou.

10. | Odpojte 36P konektor řídicího modulu přístrojů (tach).

11.

Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 6 konektoru Q (16P) skříňky pojistek a relé pod přístrojovou deskou a vývodem č. 21 36P konektoru řídicího modulu přístrojů (otáčk).

Je obvod uzavřený?

ANO - Vyměňte řídicí modul přístrojů (tach).n

NE - Opravte přerušené vedení mezi řídicím modulem přístrojů (otáčk) a jednotkou MICU.n