## Odstraňování závad podle kódů DTC: B1238 (K)

DTC B1238 nebo DTC kontrolka K: | Problém v táhle, dvířkách nebo motoru pro řízení směšování vzduchu strany spolujezdce

1. | Pomocí přístroje HDS vymažte kódy DTC.

2. | Vypněte zapalování a znovu jej zapněte do polohy II.

3. | Pomocí přístroje HDS proveďte autodiagnostiku jednotky regulace prostředí ve voze.

4. | Zkontrolujte, zda se nevyskytují nějaké kódy DTC. Je signalizován kód DTC M a AUTO? ANO - Odstraňte závadu DTC M a AUTO NE - Přejděte na 5.

5. | Zkontrolujte, zda se nevyskytují nějaké kódy DTC. Je signalizován kód DTC B1238 nebo K? ANO - Přejděte na 6. NE - Náhodná závada.n

6. | Vypněte zapalování.

7. | Odmontujte motor pro řízení směšování vzduchu na straně spolujezdce.

8. | Zkontrolujte klapky a táhla pro řízení směšování vzduchu na straně řidiče z hlediska plynulého pohybu. Jsou klapky a táhla v pořádku? ANO - Vyměňte motor pro řízení směšování vzduchu strany spolujezdce .n NE - Opravte klapky a táhla pro řízení směšování vzduchu.n