## Demontáž a montáž zadní nápravnice

Potřebné speciální nástroje
Nástavec, 70 mm ( 07LAD-PW50500)

Narážecí přípravek ( 07749-0010000)

## Demontáž a montáž

1. | Zvedněte zadní část vozidla a podepřete ji bezpečnostními stojany v příslušných místech.

2. | Odmontujte zadní kola.

3. | Pro model se světly HID: Odmontujte zadní snímač sklonu světlometů.

4. | Odmontujte zadní pružinu.

5. | Odmontujte jednotku ložiska náboje kola.

6. | Odmontujte kryt proti nečistotám (A).

7. | Odmontujte snímač kola (A).

8. | Odmontujte trn (B) od nosníku zadní nápravy.

9.

Odpojte brzdovou trubku (A) od brzdové hadice (B) a uvolněte brzdovou hadici na nosníku zadní nápravy odstraněním příchytky brzdové hadice (C).

Nenechte brzdovou kapalinou potřísnit vozidlo, neboť může poškodit lak. Pokud přesto dojde k potřísnění laku brzdovou kapalinou, okamžitě ji omyjte vodou.

POZNÁMKA: Při zpětné montáži použijte nové příchytky.

10. | Umístěte pojízdný zvedák pod střed nosníku zadní nápravy a přizvedněte zvedák tak, aby byl nosník podepřený.

11. | Na pravé i levé straně vyšroubujte upevňovací šrouby nosníku zadní nápravy a vymontujte nosník zadní nápravy (A). POZNÁMKA: Při montáži použijte nové upevňovací šrouby nosníku zadní nápravy.

12. | Pokud je třeba, odmontujte stabilizační pouzdro (A).

13.

Namontujte nosník zadní nápravy v opačném sledu operací demontáže, přičemž dodržujte tyto pokyny:

- Nejprve nainstalujte všechny komponenty zavěšení zadních kol a mírně utáhněte šrouby, potom umístěte zvedák pod nosník nápravy a přizvedněte zavěšení kol do takové míry, abyste jej zatížili hmotností vozidla, a teprve potom plně utáhněte šrouby předepsanými utahovacími momenty.
- Před montáží brzdového kotouče očistěte dosedací plochu ložiska náboje a vnitřek brzdového kotouče.
- Před montáží kola vyčistěte dosedací plochu brzdového kotouče a vnitřek kola.
- Po montáži naplňte nádržku novou brzdovou kapalinou a odvzdušněte brzdový systém.
- Zkontrolujte spoj brzdové hadice a trubky z hlediska prosakování a dotáhněte jej dle potřeby.
- Zkontrolujte brzdové hadice z hlediska kolize s jinými díly nebo překroucení.

14. | Zkontrolujte geometrii zadních kol.

15. | Pro model se světly HID: Proveďte postup základního nastavení světel s uložením do paměti.