## Výměna lišty stěrače čelního skla

1. | Zvedněte ramínka stěračů od čelního skla.

2. | Sundejte kryt (A), stiskněte jazýček (B) a sundejte lištu stěrače (C) z ramínka (D).

3. | Najděte na gumové liště (B) slovo LOCK (A) a z této strany vytáhněte starou gumovou lištu ven.

4. | Novou gumovou lištu namontujte v opačném sledu operací demontáže.

5. | Nasaďte lišty stěrače na ramena stěračů čelního skla opačným postupem operací demontáže.

6. | Spuštěním stěračů vyzkoušejte funkčnost. Pokud lišty prokluzují, vypněte stěrače a zvyšte přítlak.