Výměna tlumiče spojky (L13A/R18A)

## Výměna tlumiče spojky

POZNÁMKA:

- Aby se zabránilo poškození lakovaných ploch, používejte ochranné kryty blatníků.
- Nepotřísněte vozidlo brzdovou kapalinou, neboť může poškodit lak; pokud přesto dojde k potřísnění laku brzdovou kapalinou, okamžitě ji smyjte vodou.
- Na obrázku je model s mechanickou převodovkou SPLM, model s mechanickou převodovkou SPHM je podobný.

1. | Zapište si frekvence tlačítek předvolby rádia. Od baterie nejprve odpojte záporný (-) kabel, a potom kladný (+) kabel. Vymontujte baterii.

2. | Odmontujte těleso čističe vzduchu.

3. | Odpojte hadici spojky (A) od potrubí spojky (B).

4. | Vyšroubujte upevňovací šrouby držáku tlumiče spojky.

5. | Uvolněte tlumič spojky (A) z držáku tlumiče spojky (B).

6. | Upevněte tlumič spojky (A) k držáku tlumiče spojky (B).

7. | Našroubujte upevňovací šrouby do držáku tlumiče spojky.

8. | Připojte hadici spojky (A) k potrubí spojky (B). Použijte nové těsnící podložky (C).

9. | Odvzdušněte hydraulický systém spojky.

10. | Zkontrolujte funkci spojky a proveďte kontrolu z hlediska prosakování kapaliny.

11. | Nainstalujte baterii.

12. | Zadejte do rádia bezpečnostní kód a uložte frekvence předvoleb rádia.

13. | Proveďte postup resetování řídicí jednotky elektrického ovládání oken.