## Zkouška spínače kapoty pro zabezpečovacího zařízení

1. | Otevřete kapotu.

2. | Odpojte 2P konektor od spínače kapoty.

3. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývody. Při otevřené kapotě (uvolněné páčce) musí být uzavřený obvod mezi vývody č. 1 a č. 2. Při zavřené kapotě (páčka je zatlačená dolů) nesmí být uzavřený obvod mezi vývody č. 1 a č. 2.

4. | Pokud uzavřenost obvodu neodpovídá specifikaci, vyměňte spínač kapoty.