## Odstraňování závad podle kódů DTC: 22-8x

DTC 22-8x (22-80 až 22-89, 22-8A až 22-8F): | Zkrat na napájecí napětí v napínači bezpečnostního pásu pravé strany

Potřebné speciální nástroje
Simulátor vyvíječe plynu SRS ( 07SAZ-TB4011A)

Vedení K simulátoru SRS ( 070AZ-SNA0200)

1. | Vymažte paměť DTC.

2.

Zapněte zapalování (II) a zkontrolujte, zda se kontrolka SRS rozsvítí na cca 6 sekund a potom zhasne.

Zůstává kontrolka SRS svítit a je signalizován DTC 22-8x?

ANO - Přejděte na 3.

NE - Občasná porucha, systém je v tuto chvíli v pořádku. Přejděte na Odstraňování občasných poruch. Pokud je signalizován jiný kód DTC, přejděte k tabulce poruchových kódů DTC.

3. | Vypněte zapalování. Odpojte kabel od záporného pólu baterie a počkejte 3 minuty.

4. | Odpojte 4P konektor kabelového svazku podlahy (A) od napínače bezpečnostního pásu.

5. | Připojte simulátor vyvíječe plynu SRS (konektory 2W) a vedení simulátoru K ke kabelovému svazku podlahy.

6. | Připojte záporný kabel zpět k baterii.

7. | Vymažte paměť DTC.

8. | Přečtěte kód DTC. Je signalizován kód DTC 22-8x? ANO - Přejděte na 9. NE - Zkrat na napájení v napínači bezpečnostního pásu pravé strany; vyměňte bezpečnostní pás pravé strany. n

9. | Vypněte zapalování. Odpojte kabel od záporného pólu baterie a počkejte 3 minuty.

10. | Odpojte konektory napínačů obou bezpečnostních pásů a levý konektor napínače břišního bezpečnostního pásu.

11. | Odpojte konektor B (28P) jednotky SRS od jednotky SRS.

12. | Odpojte vedení simulátoru od podlahového kabelového svazku.

13. | Připojte znovu kabel k zápornému pólu baterie.

14. | Zapněte zapalování (II).

15.

Změřte napětí mezi vývodem č. 3 konektoru B (28P) jednotky SRS a kostrou, a mezi vývodem č. 4 a kostrou. Musí být naměřeno 0,5 V nebo méně.

Odpovídá napětí specifikaci?

ANO - Vadná jednotka SRS nebo špatný kontakt u konektoru B (28P) a jednotky SRS. Zkontrolujte připojení. Pokud je připojení v pořádku, vyměňte jednotku SRS. n

NE - Zkrat na napájení v podlahovém kabelovém svazku; vyměňte podlahový kabelový svazek.n