## Výměna rukojeti uvolnění kapoty

1. | Odmontujte nožní panel.

2. | Vyšroubujte šroub a uvolněte háček (A). Odmontujte páčku pro otevírání kapoty z karoserie.

3. | Odpojte lanko (B) od páčky pro otvírání kapoty. Dejte pozor, abyste lanko neohnuli.

4.

Páčku pro otvírání kapoty namontujte zpět opačným postupem úkonů demontáže; dodržujte tyto pokyny:

- Dbejte, aby bylo lanko pro otvírání kapoty správně připojené.
- Ujistěte se, zda se kapota správně otvírá.