## Opravy pozinkovaných ocelových dílů

Pozinkované plechy, použité na některých dílech 5dveřového modelu Civic, vyžadují odlišnou technologii oprav než běžné ocelové plechy. Rozmístění plechových dílů z pozinkované oceli najdete v oddíle ‘‘Konstrukce karoserie.

1. | Před bodovým svářením plechů z pozinkované oceli odstraňte nátěr z obou stran svařované příruby. Na přírubu naneste po sváření tmel. POZNÁMKA: Obroušené povrchy pečlivě zatmelte, aby nedocházelo ke korozi.

2.

Vodivé vlastnosti pozinkované oceli se liší od běžné oceli. Při bodovém svařování zvyšte proud o 10 až 20% nebo prodlužte dobu odporového svařování. Také snižte počet svařovaných bodů o 10 až 20%.
POZNÁMKA: Postup při MIG svařování pozinkované oceli je stejný jako u běžné oceli.

3. | Před aplikací kytu nebo tmelu na plech z pozinkované oceli plech důkladně obruste, aby se zvýšila přilnavost a nedocházelo ke vzniku puchýřů. POZNÁMKA: Na plech z pozinkované oceli používejte pouze epoxidové tmely; řiďte se pokyny výrobce.

4. | Při lakování chraňte kostřicí kabel a závity upevňovacího otvoru kostřicího kabelu pomocí šroubu nebo zátky.