## Zkouška a výměna spínače hlasového ovládání - HFT

1. | Odmontujte volant.

2. | Odmontujte tlačítko hlasového ovládání systému HFT.

3.

Dle tabulky změřte odpor mezi vývody č. 3 a č. 4 v každé poloze spínače.

Tlačítko hlasového ovládání systému HFT
Poloha | Odpor
--- | ---
VYPNUTO | cca 1 kW
Stisknuté tlačítko vytáčení systému HFT | cca 227 kW
Stisknuté tlačítko ukončení systému HFT | cca 47 kW

4. | Pokud odpor obvodu neodpovídá specifikaci, vyměňte tlačítko.