## Výměna držáku zrcátka

POZNÁMKA: Pokud k páčení použijete plochý šroubovák, omotejte jej ochrannou páskou, abyste zabránili poškození.

1. | Nastavte zrcátko co nejvíce dovnitř.

2. | Podél výřezu (A) na držáku zrcátka (B) zasuňte dlouhý plochý šroubovák. Zasuňte špičku šroubováku mezi držák zrcátka a pohon (C).

3. | Rychlým otočením šroubováku oddělte držák zrcátka od pohonu zrcátka.

4. | Zasuňte šroubovák dále do držáku zrcátka a znovu jím otočte. POZNÁMKA: Nepáčte držák zrcátka a neoddělujte jej na dvě části, protože byste mohli poškodit sklo nebo pohon zrcátka.

5. | Oddělte držák zrcátka (A) od pohonu (B) tím, že je od sebe pomalu odtahujte a současně odpojujte háčky (C). Je-li ve výbavě vyhřívání zrcátka, odpojte jeho konektory (D).

6.

Před montáží držáku zrcátka na vnitřní držák pohonu (A) zkontrolujte táhla pohonu (B) a manžety pohonu (C):

- Pokud je každé táhlo mimo otvor pohonu, pevně je zasuňte.
- Všechna táhla musí být celá překrytá manžetou. Pokud tomu tak není, seřiďte manžetu do správné polohy.

7. | Připevněte háčky držáku zrcátka k pohonu a potom umístěte držák zrcátka na pohon. Opatrně tlačte na příchytkové části držáku zrcátka až do okamžiku, kdy držák zrcátka zapadne do správné polohy.

8. | Zkontrolujte funkci pohonu.