Výměna bočního silentbloku motoru (N22A)

## Výměna bočního silentbloku motoru

1. | Pomocí zvedáku a dřevěného palku pod olejovou vanou podepřete motor.

2. | Sundejte horní část trubice ostřikovače čelního skla (A), přepoutěcí hadici (B) a upevňovací roub potrubí klimatizace (C) a z dráku odmontujte expanzní nádrku (D).

3. | Odmontujte výztu torzní tyče (A) a horní torzní tyč (B).

4. | Odmontujte upevňovací roub brzdového vedení (A) a upevňovací rouby výztue bočního silentbloku motoru (B).

5. | Odmontujte kostřicí kabel (C) a horní drák bočního silentbloku motoru (D).

6. | Vymontujte boční silentblok motoru (A) a jeho výztu (B).

7. | Namontujte boční silentblok motoru a jeho výztu.

8. | Namontujte horní drák bočního silentbloku motoru (A), volně utáhněte nový roub a matice(B) a roub (C).

9. | Připojte kabel ukostření (D).

10. | Utáhněte nový upevňovací roub (E) a rouby (F) výztue bočního silentbloku motoru.

11. | Namontujte upevňovací roub brzdového vedení (G).

12. | Odmontujte těleso čističe vzduchu.

13. | Vyroubujte upevňovací roub a matice (A) silentbloku převodovky.

14. | Zvedněte zvedák úplně nahoru.

15. | Odmontujte spodní kryt motoru.

16. | Povolte roub dolní torzní tyče (A).

17. | Vozidlo na zvedáku spuste dolů.

18. | Utáhněte upevňovací rouby a matice horního dráku bočního silentbloku motoru.

19. | Vyroubujte upevňovací roub a matice převodovky.

20. | Zvedněte zvedák úplně nahoru.

21. | Utáhněte upevňovací roub dolní torzní tyče.

22. | Spuste vozidlo na zvedáku.

23. | Namontujte těleso čističe vzduchu.

24. | Namontujte horní torzní tyč (A) a vyztu torzní tyče (B) a utáhněte nové upevňovací rouby (C).

25. | Utáhněte nové upevňovací rouby horní torzní tyče v uvedeném číselném pořadí.

26. | Namontujte expanzní nádrku (A) do dráku a namontujte horní část trubice ostřikovače čelního skla (B), přepoutěcí hadici (C) a upevňovací roub potrubí klimatizace (D).

27. | Namontujte spodní kryt motoru.